**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2021-11-26-007275-a

Предмет закупівлі: Ремонтно-реставраційні роботи Митрополичого корпусу Резиденції Буковинського Митрополита на вул.М.Коцюбинського,2 в м.Чернівці -пам'ятки архітектури 1878р (охор.№ 778/1) Код ДК 021:2015 45453100-8 Реставраційні роботи

Очікувана вартість : 7 885 890,00 грн з ПДВ

Кількість: - роботи

Період поставки: до – 30.11.2023р.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

 У зв’язку з необхідністю збереженням цілісності Архітектурно ансамблю Резиденції Митрополитів Буковини і Далмації на території Національної пам'ятки культури, архітектури і садово-паркового мистецтва існує необхідність провести процедури закупівлі Ремонтно-реставраційні роботи Митрополичого корпусу Резиденції Буковинського Митрополита на вул.М.Коцюбинського,2 в м.Чернівці -пам'ятки архітектури 1878р (охор.№ 778/1) Код ДК 021:2015 45453100-8 Реставраційні роботи.

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**на " Ремонтно-реставраційні роботи Митрополичого корпусу Резиденції Буковинського Митрополита на вул.М.Коцюбинського,2 в м.Чернівці -**

**пам"ятки архітектури 1878р (охор.№ 778/1)"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обгрунтуваннянорми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль-кість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** **на реставрацію живопису Мармурової зали Митрополичого корпусу** |  |  |  |
| 1 | В27-62-1 | Видалення забруднень та плісняви з поверхні живопису | дм2 | 9121,7 |  |
| 2 | В27-64-1 | Видалення лаку з поверхні живописуокремими місцями 30% площ | дм2 | 3909,3 |  |
| 3 | С111-1292-1варіант 2 | Пінен | кг | 9,77325 |  |
| 4 | В27-58-1 | Укріплення фарбової поверхні після розчистки окремими місцями 30% площ. | 1дм2 | 3909,3 |  |
| 5 | В27-63-1 | Видалення живопису окремими місцями | дм2 | 19,29 |  |
| 6 | С111-1292-1варіант 2 | Пінен | кг | 4,8225 |  |
| 7 | В10-34-10 | Розчищення поверхонь дерев'яних гладеньких від залишків фарбового шару в місцях видалення живопису | м2 | 19,29 |  |
| 8 | Е13-44-9 | Знепилювання поверхонь | м2 | 19,29 |  |
| 9 | В27-67-1 | Укріплення деревини просочуванням розчином з дезинфекцією | 1дм2 | 19,29 |  |
| 10 | & С111-360-2178 | Антисептик для деревини | л | 19,29 |  |
| 11 | С111-1292-1варіант 2 | Пінен | кг | 15,43 |  |
| 12 | В10-24-1 | Грунтування дерев'яних поверхонь | 10м2 | 1,929 |  |
| 13 | *В27-61-3* | *Доповнення левкасу з видаленням пізніх чинок левкасу в місцях втрат більше ніж 1 дм2* | *дм2* | *1929* |  |
| 14 | & С111-1642-1-К | Клей казеїновий | кг | 9,645 |  |
| 15 | В27-33-10 | Відтворення темперного живопису в місцях утрат в кольорі та тоні авторського живопису, орнамент середньої складності | 1дм2 | 289,35 |  |
| 16 | В27-33-11 | Відтворення темперного живопису в місцях утрат в кольорі та тоні авторського живопису, орнамент складний | 1дм2 | 1446,75 |  |
| 17 | В27-33-12 | Відтворення темперного живопису в місцях утрат в кольорі та тоні авторського живопису, фон | 1м2 | 1,929 |  |
| 18 | В27-95-1 | Покриття гладкого живопису лаком | 1м2 | 58,383 |  |
| 19 | & С111-1659-3 | Лак олійний | кг | 8,75745 |  |
| 20 | С111-1292-1варіант 2 | Пінен | кг | 2,91915 |  |
| 21 | *В27-94-1**тех.ч.* *табл.2**п.3.5.23**к=0,35* | *Відтворення живопису простої складності**[при відтворенні цілком втраченого**живопису] стінопису арок 2-го ярусу* | *1см2* | *128632* |  |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 на реставрацію сходів та дверей Митрополичого корпусу** |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 1. Сходи** |  |  |  |
| 1 | РН9-4-1 | Розбирання кам'яних схiдцiв на суцiльнiй основi | 100 м | 0,2098 |  |
| 2 | РН7-16-4к-0,8 | Розбирання пiдстильного шару бетонного | м3 | 1,067 |  |
| 3 | РН7-16-4 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 1,067 |  |
| 4 | В4-54-1 | Ручне розчищення гранітних поверхні сходів з дотриманням обережності аби уникнути ушкодження каменю, поверхняплоска | м2 | 8,83 |  |
| 5 | ЕН15-16-1 | Установка східців від розбирання та нових з цільних гранітних плит товщиною 150 мм | 100м2 | 0,1067 |  |
| 6 | С1421-10354 | Східці сходові гранітні, фактура лицьової поверхні шліфована, довжина 60-150 см, ширина 26-40 см, товщина 11-12 см | м2 | 1,84 |  |
| 7 | РН13-25-2 | Шлiфування поверхонь плит порогу | 100м2 | 0,0168 |  |
| 8 | В4-40-1 | Бучардування гладенької прямолінійної поверхні гранітних сходів | м2 | 8,99 |  |
| 9 | В4-47-1 | Гідрофобізація гранітних поверхонь | 10м2 | 1,067 |  |
| 10 | & С111-1888-2 | Гідрофобізатор Funkosil Sl | л | 3,7345 |  |
|  |  | **Роздiл 2. Двері** |  |  |  |
|  |  | **БІЛОКАМ"ЯНЕ ОБРАМЛЕННЯ ПОРТАЛУ ДВЕРЕЙ** |  |  |  |
| 11 | В4-52-1 | Ручне розчищення від забруднень, що важко видаляються і особливо міцних масляних фарбувань обрамлення порталу з дотриманням обережності аби уникнути ушкодження каменю, гладенька прямолінійна | м2 | 12,2 |  |
| 12 | В4-48-8 | Промивання профільованої поверхні деталей обрамлення | 10 м2 | 1,22 |  |
| 13 | В4-51-1 | Шпаклювання плоских поверхонь каменю цементною мастикою | м2 | 12,2 |  |
| 14 | В3-16-2 | Розшиття швів між блоками герметизуючою мастикою | м2 | 12,2 |  |
| 15 | & С1550-34-17 | Герметик Remmers Acrl 100 | л | 2,64 |  |
| 16 | В4-47-1 | Гідрофобізація поверхонь | 10 м2 | 1,22 |  |
| 17 | & С111-1888-2 | Гідрофобізатор Funkosil Sl | л | 4,27 |  |
|  |   | **ДВЕРІ** |  |   |  |
| 18 | В14-1-18 | Реставрація дверей, оздоблених під лак, глухих, реставрація до 15%, складність поверхні - складна | м2 | 10,2758 |  |
|  |   | **ФРАМУГА** |  |   |  |
| 19 | В7-12-2 | Розчищення металевої поверхні середньої складності виробів від іржі та забруднень декоративних металевих грат фрамуги | м2 | 10,0275 |  |
| 20 | В10-12-1 | Підготування свинцевим суриком під фарбування зовнішніх металевих раніше очищених або нових поверхонь ізшпаклівкою, грати | 10 м2 | 1,003 |  |
| 21 | В10-12-6 | Фарбування графітом зовнішніх металевих раніше очищених або нових поверхонь гратів і рам складного малюнка по суриковій підготовці | 10 м2 | 1,003 |  |
| 22 | В10-11-5 | Масляне фарбування металевих поверхоньфрамуги | 10 м2 | 1,003 |  |

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ З РЕСТАВРАЦІЇ**

1. Підрядник виконує усі види робіт згідно технічного завдання та відповідно до вимог Національних Стандартів України ДБН А.2.2-14-2016 «Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування**»**.

2. Технологія та якість виконування робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлення для даних робіт.

3. Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, матеріали отримані від розбирання передаються Підрядником по акту Замовнику.

4. При виконанні робіт обов’язково погоджувати із Замовником та виконавцем авторського нагляду зразки матеріалів, виробів.

5. Замовник впродовж проведення ремонтно-реставраційних робіт проводить технічний нагляд з метою дотримання норм ДСТУ (ДБН) та ДБН А.2.2-14-2016 «Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування**»**.

6. На підставі ДБН А.2.2-14-2016 «Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування**»** Підрядник повинен надавати замовнику акти на приховані роботи з оформленням виконавчих схем, сертифікати якості матеріалів. В іншому випадку зазначені роботи до оплати не прийматимуться.