**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2021-03-16-013050-c

Капітальний ремонт санвузлів, системи водопостачання та каналізації гуртожитку №6 ЧНУ ім. Юрія Федьковича по вул. Небесної Сотні, 4-В в м. Чернівці (Код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні)

Відкриті торги

Очікувана вартість : 3 548 143,00 грн. з ПДВ:

Кількість: 1- роботи

Період поставки: .до 25.08.2021р.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

За для покращенням умов проживання студентів ЧНУ необхідно здійснити капітальний ремонт санвузлів, системи водопостачання та каналізації гуртожитку №6 ЧНУ ім. Юрія Федьковича по вул. Небесної Сотні, 4-В.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Дефектний акт** | | | | |  |
|  | **на Капітальний ремонт сан.вузлів, систем водопостачання та каналізації гуртожитку №6 ЧНУ ім. Ю. Федьковича по вул. Небесної Сотні, 4-В в м. Чернівці** | | | | | | |
|  | *(найменування об’єкта)* | | | | | | |
|  | **Умови виконання робіт** | | Виконання робіт в будівлях , що експлуатуються , К стис. буд. = 1,2 , К стис. монт. = 1,2 , п.1, дод.Б до ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012 | | | | |
|  | **Об'єми робіт** | |  | | | | |
| № п/п | | Найменування робіт і витрат | | Одиниця виміру | Кількість | Примітки | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | | Розбирання покриттів підлог: цементних | | 100 м2 | 3,57 |  | |
| 2 | | Розбирання покриттів підлог: з керамічних плиток | | 100 м2 | 1,85 |  | |
| 3 | | Улаштування гідроізоляції обмазувальної, перший шар товщиною 2 мм | | 100 м2 | 1,85 |  | |
| 4 | | Улаштування стяжок товщиною 20 мм, цементних, по бетонній основі, приміщення площею, м2, до 20 | | 100 м2 | 3,57 |  | |
| 5 | | Улаштування стяжок, додавати при зміні товщини шару стяжки на кожні 5 мм, цементної до 50 мм | | 100 м2 | 2,27 |  | |
| 6 | | Готування важких кладкових розчинів цементних, марка 150 | | 100 м3 | 0,1423 |  | |
| 7 | | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2, шт: до 7 | | 100 м2 | 3,57 |  | |
| 8 | | Улаштування плінтусів: з плиток керамічних (сапожок) | | 100 м | 0,89 |  | |
| 9 | | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | | 100 м2 | 4,56 |  | |
| 10 | | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін , площа відбивання в одному місці, м2, більше 5 | | 100 м2 | 7,84 |  | |
| 11 | | Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону поліпшене, стін | | 100 м2 | 7,84 |  | |
| 12 | | Готування важких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних, склад 1:1:6 | | 100 м3 | 0,1466 |  | |
| 13 | | Розбирання кам'яної кладки стін із цегли, простих | | 10 м3 | 1,61 |  | |
| 14 | | Мурування окремих ділянок стін із цегли внутрішніх | | 100 м3 | 0,094 |  | |
| 15 | | Готування важких кладкових розчинів цементно-вапняних, марка 50 | | 100 м3 | 0,0222 |  | |
| 16 | | Облицювання поверхонь керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші. Стіни, число плиток в 1 м2: до 7 шт | | 100 м2 | 13,28 |  | |
| 17 | | Ремонт штукатурки укосів по каменю та бетону, розчином цементно-вапняним, прямолінійних | | 100 м2 | 0,43 |  | |
| 18 | | Готування важких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних, склад 1:1:6 | | 100 м3 | 0,0189 |  | |
| 19 | | Шпаклювання шпаклівкою "Vetonit": стін | | 100 м2 | 4,995 |  | |
| 20 | | Шпаклювання шпаклівкою "Vetonit": додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін | | 100 м2 | 4,995 |  | |
| 21 | | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами, поліпшене, по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування: стін | | 100 м2 | 4,995 |  | |
| 22 | | Шпаклювання шпаклівкою "Vetonit": стель | | 100 м2 | 3,344 |  | |
| 23 | | Шпаклювання шпаклівкою "Vetonit": додавати на 1 мм товщини шпаклівки стель | | 100 м2 | 3,344 |  | |
| 24 | | Установлення багетів, висотою до 50 мм | | м | 352,2 |  | |
| 25 | | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами, поліпшене, по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування: стель | | 100 м2 | 3,344 |  | |
| 26 | | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стін розбіленим колером, з розчищенням старої фарби до 35% (панелі сходової клітини) | | 100 м2 | 3,06 |  | |
| 27 | | Установлення дерев'яних поручнів в сходових клітинах | | 100 м | 0,84 |  | |
| 28 | | Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих поверхонь малої площі: дерев'яних поручнів з покриттям лаком | | 100 м2 | 0,17 |  | |
| 29 | | Навантаження сміття вручну | | т | 29,3 |  | |
| 30 | | Перевезення будівельного сміття до 20 км | | т | 97,9 |  | |
| 31 | | Знімання дверних полотен полотен | | 100 м2 | 1,838 |  | |
| 32 | | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах, з відбиванням штукатурки в укосах | | 100 шт | 0,95 |  | |
| 33 | | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу: до 2 м2 | | 100 м2 | 0,944 |  | |
| 34 | | Установлення блоків дверних у зовнішніх і внутрішніх прорізах: у кам'яних стінах, площа прорізу до 3 м2 | | 100 м2 | 0,684 |  | |
| 35 | | Покриття олійними або спиртовими лаками по прооліфленій поверхні заповнень дверних прорізів, за 2 рази | | 100 м2 | 1,64 |  | |
| 36 | | Демонтаж трубопроводу водомірного вузла з труб сталевих безшовних діаметром, мм, 100 | | 100м т/пр. | 0,05 |  | |
| 37 | | Демонтаж запірної арматури: фланцевих засувок діаметром, мм, до 100 | | 100 шт | 0,03 |  | |
| 38 | | Демонтаж трубопроводу з труб сталевих безшовних діаметром, мм, 80 | | 100м т/пр. | 0,7 |  | |
| 39 | | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих безшовних діаметром, мм, 80 | | 100м т/пр. | 0,7 |  | |
| 40 | | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах з труб сталевих діаметром, мм, понад 50 до 100 | | 100 шт | 0,01 |  | |
| 41 | | Демонтаж трубопроводу з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром, мм, 50 | | 100м т/пр. | 0,04 |  | |
| 42 | | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром, мм, 50 | | 100м т/пр. | 0,04 |  | |
| 43 | | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ХС-010 | | 100 м2 | 0,074 |  | |
| 44 | | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | | 100 м2 | 0,074 |  | |
| 45 | | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 80 мм | | шт | 2 |  | |
| 46 | | Установлення фільтрів для очищення води діаметром, мм, 80 | | 1 фільтр | 1 |  | |
| 47 | | Демонтаж труб, укладенних по конструкціям, діаметром, мм, до 25 | | 100м труб | 2,18 |  | |
| 48 | | Демонтаж санітарно-технічного приладдя: раковин (умивальників) | | 100 компл | 0,57 |  | |
| 49 | | Демонтаж санітарно-технічного приладдя: унітазів зі змивними бачками | | 100 компл | 0,57 |  | |
| 50 | | Розбирання трубопроводів каналізації, чавунних, діаметр труб, мм, 50 | | 100м т/пр. | 1,48 |  | |
| 51 | | Розбирання трубопроводів каналізації, чавунних, діаметр труб, мм, 100 | | 100м т/пр. | 1,26 |  | |
| 52 | | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром, мм, 20 | | 100м т/пр. | 5,42 |  | |
| 53 | | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром, мм, 25 | | 100м т/пр. | 2,91 |  | |
| 54 | | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром, мм, 32 | | 100м т/пр. | 0,335 |  | |
| 55 | | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | | 100м т/пр. | 3,52 |  | |
| 56 | | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром, мм, 50 | | 100м т/пр. | 1,38 |  | |
| 57 | | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром, мм, 110 | | 100м т/пр. | 1,72 |  | |
| 58 | | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | | 10 компл. | 5,7 |  | |
| 59 | | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | | 10 компл. | 5,7 |  | |
| 60 | | Установлення трапів діаметром, мм, 50 | | 10 компл. | 5,7 |  | |
| 61 | | Заміна грат вентіляційних | | 100 шт | 0,57 |  | |
| 62 | | Установлення дверцят ревізійних | | шт | 62 |  | |
| 63 | | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром, мм, 160 | | 100м т/пр. | 0,6 |  | |
| 64 | | Пробивання отворів у залізобетонних та бетонних конструкціях, глибина отворів 100 мм, переріз отворів, мм, 200х200, в стінах та підлогах | | 10 отворів | 1 |  | |
| 65 | | Пробивання отворів у залізобетонних та бетонних конструкціях, на кожні 10 мм зміни глибини отворів додавати або виключати, в стінах та підлогах, переріз отворів 200х200 | | 10 отворів | 1 |  | |
| 66 | | Розробка грунту всередині будівлі в траншеях | | 100 м3 | 0,46 |  | |
| 67 | | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 | | 100 м3 | 0,4 |  | |
| 68 | | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група грунтів 1 | | 100 м3 | 0,86 |  | |
| 69 | | Демонтаж електропроводки схованої | | 100м 1пров | 4,2 |  | |
| 70 | | Демонтаж освітлювальних приладів: вимикачів, розеток | | 100 шт | 0,57 |  | |
| 71 | | Демонтаж освітлювальних приладів: світильників для люмінісцентних ламп | | 100 шт | 1,14 |  | |
| 72 | | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | | 100мПровод | 8,7 |  | |
| 73 | | Установлення вимикачів, перемикачів, штепсельних розеток: штепсельні розетки утопленого типу при схованій проводці | | 100 шт | 0,69 |  | |
| 74 | | Установлення вимикачів, перемикачів, штепсельних розеток: вимикачі утопленого типу при схованій проводці, 2-клавишні | | 100 шт | 0,57 |  | |
| 75 | | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп: на штирях, кількість ламп, шт, 2 | | 100 шт | 1,24 |  | |
| 76 | | Демонтаж щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні: щитки групові масою, кг, понад 6 до 10 | | 1 шт | 20 |  | |
| 77 | | Установлення щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні: щитки групові масою, кг, понад 6 до 10 | | 1 шт | 20 |  | |
| 78 | | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | | 100мПровод | 2,41 |  | |
| 79 | | Установлення вимикачів, перемикачів, штепсельних розеток: штепсельні розетки неутопленого типу при відкритій проводці | | 100 шт | 0,3 |  | |