**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2021-10-05-009234-b

Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015 – 38430000-8 Детектори та аналізатори (Біохімічні аналізатори)

Очікувана вартість : 53 000 грн з ПДВ.

Кількість: 1 шт.

Період поставки: до – 30.11.2021р.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

У зв’язку з відміною попередніх трогів UA-2021-09-17-003494-b необхідно знову оголосити торги. Для виконання досліджень в рамках виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму «Математичні науки та природничі науки» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за період з 2021 по 2025 роки. Необхідно придбати ротаційний випарювач з наступними характеристиками :

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування , кількість** | **Характеристики** |
| Ротаційний випарнювач  RE-2000E (або аналог)  Кількість 1 шт | лазня з тефлоновим покриттям,  об’єм 0,5 - 2 л,  автопідйомник,  РК-дисплей  Сорт скла: не гірше GG-17;  Матеріал корпусу: алюмінієвий сплав;  Холодильник: вертикальний, не менше 85 х 430 мм;  Випарна колба: не менше 1 л, стандартний шліф 24;  Приймальна колба: не менше 1 л, круглий шліф 35;  Мотор: безщітковий, не менше 40 Вт;  Швидкість обертання: в межах 0...180 об./мін.;  Дисплей швидкості обертання: РК;  Баня: з тефлоновим покриттям;  Потужність нагрівання: не менше 1,5 кВт;  Діапазон нагрівання: КТ...99 ± 1 С;  Температурний датчик: Pt100;  Температурний контроль: «intelligent»;  Потужність підйомника («ліфти»): 15 Вт;  Висота підйому: до 120 мм;  Параметри електроживлення: 220 В / 50 Гц;  Геометричні розміри: не менше 660 х 420 х 830 мм;  Опції:  Лазня масляна, КТ...400 С, матеріал – нерж. сталь 304;  Паспорт на обладнання  Гарантія: не менше 36 місяців. |